**智能呼叫对讲系统系统参数要求**

采购需求说明

一、投标单位有义务在投标前自行勘察现场情况，为达到招标文件规定的性能指标，因技术路线差异所造成的实际需求清单数量与所附需求清单数量有出入的，由投标人自行解决，中标后不得以任何理由增加产生任何费用；

二、\*中标公示后的三个工作日内需向业主提供售后服务承诺函原件和招标文件要求提供的\*号参数证明资料原件与功能演示，以便业主查验，未能提供，视为自动放弃，查验、演示合格后，签订合同，查验不合格，业主有权拒绝签订合同，

1. 数量：60路1套（明装）。50路1套（半暗装），主机结构采用加厚磨砂边框、窄边框设计，圆角设计，尺寸：580\*400mm

2\*.主机中文液晶显示屏菜单式操作主机可记忆呼叫记录容量1500个，通信距离＞1500m,总线电压22V。静态功率30W,具有双CPU工作，主机采用双防潮按键处理速度快不死机

3\*.每套配置主控屏、分控、值班室屏、主机电话机、走廊显示屏配置 2组。分机安装在病员床头墙面或设备带上，并配有呼叫手柄，分机呼主机时，主机和分机具有同时音乐振铃或语音报号，主机声光报警显示床位号，同时对应的床位指示灯闪亮。

4.具有来电显示:分机呼叫时，主机电话机显示分机的床位号码并振铃，具有无中断呼叫：无论在通话、宣教等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。

1. 双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换、分机免提通话。具有高级优先：高护理级别病员和紧急按钮的呼叫可以中断低护理级别病员的通话，并有特别音乐提示。
7\*宣教广播、话筒广播：分机可作广播机，主机具有通播群呼功能及接口，用主机话筒广播、宣传广播及音乐播放等，病员可选择是否接听。

8\*.分机在线编号功能，分机可在线任意设定、修改号码；门灯和紧急呼叫分机也可在线编号。紧急按钮不占分机号。

9.分机呼叫按钮及外接线采用接插线连接。分机可选用螺旋线手柄，使安装维护更加简便。机采用最新编码技术，变更床号安全方便。

10.走廊显示屏超薄设计，悬挂于走廊吊顶，时钟通过主机自动调整一体成型，无边框设计。长:650mm宽:210厚:40mm

11.负责安装、调试、培训，安装方式分机为明装60路.半安装50路包括提供产品彩页及使用说明书。

12**\*.安装、调试、维保需具备专业能力单位，提供本单位担任本项目人员名单及有关机电专业高级职业资格证、电器专业中级职业资格证，提供在本单位社保证明，质保期1年，**

备注：星号\*参数必须满足。