振动排痰机技术参数

1. 输出路数：双路柜式一体机，双路输出；
2. ★传动轴：采用进口不锈钢制作，满足操作能够自由传动，不会产生断裂；
3. ★动力头：C型标准传动形式，动力头外径尺寸90mm（国内直径最小、重量最轻，使用轻巧方便）；
4. ★动力头配备：8种以上治疗头（尺寸完全根据亚洲人体型设计），满足各种年龄段、各种体质患者的所有体位引流和排痰要求；
5. ★操作手柄可360度自由传动，不受体位限制；
6. 无需转向器，保证能量输出稳定；
7. ★伺服系统电路设计：保持频率的设定值与实际输出值一致；
8. ★五种工作模式：手动模式及四种自动模式；
9. 定时时间：1-60分钟连续可调（手动模式）；
10. 振动频率为10-60Hz,连续可调，步距1Hz（手动模式）；
11. 定时范围为5、10、15、20分钟（自动模式）；
12. 振动频率为：10-60 Hz之间四种自动程序模式（自动模式）；
13. 显示界面：全电子液晶显示界面；
14. ★主机配置：高级数字化芯片和驱动电机，无电磁干扰；
15. 连续24小时工作设计 ，工作无噪音。
16. ★按键式操作，方便临床经久耐用。
17. ★一机多用，兼有成人固定模式和儿童固定模式。