**污水粉参数要求：**

**1、技术标准**

使用消毒药剂消毒溶液对大肠杆菌的杀灭对数值均＞5，需提供检测报告。

符合原卫生部颁发的《消毒技术规范》（2002版）要求.

**2、技术参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数：  消毒药剂（消毒粉）具体技术参数如下：  1、主要成分：过一硫酸氢钾（单过硫酸氢钾）含量为＞15%  2、有效氯含量%：＞45%  3.活性氧含量%：＞10%  4.处理能力：一公斤消毒粉处理达标排放污水多少吨。 | 以上4个参数均需要  出具检验报告证明 |

**3、价格**

按每天50吨污水处理量，六个月需要多少量，报消毒粉每公斤单价及六个月用量的总价。

**3、质量、服务要求**

消毒药剂（消毒粉）投加方式需符合目前医院在用的自动加药设备；

确保医院出水水质中粪大肠菌群指标满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表2中“预处理标准”要求。

控制价为：7.5万/年